***Автор:*** Антонова Надежда Назарьевна, учитель технологии МБОУ "СОШ №1" ЭМР Саратовской области

***Правила техники безопасности***

***Техника безопасности при работе с ножницами***

1.    Хранить ножницы в указанном месте в определённом положении.

2.    При работе внимательно следить за направлением резания.

3.    Не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.

4.    Не держать ножницы лезвием вверх.

5.    Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями.

6.    Не резать ножницами на ходу.

7.    Не подходить к товарищу во время работы.

8.    Передавать закрытые ножницы кольцами вперёд.

9.    Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия.

***Техника безопасности при работе с иглой***

1.    Хранить иглы нужно в определенном месте (в игольнице, специальной коробке).

2.    Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в одежду.

3.    Шить необходимо с наперстком, чтобы не поранить палец.

4.    Нельзя шить ржавой иглой: она плохо входит в ткань, портит ее и может сломаться.